Joysticket har bevægelighed som et håndled, derved har den også de begrænsninger som findes ved et håndled. Det har 6-graders frihed, som betyder at den kan bevæge sig i x-, y- og z-aksens retning og med drejevirkning om hver akse.

Robotarmeren har en rækkevide på 50 cm. Den vejer 11 kg. Robotarmen har en 6-graders frihed og kan bevæge sig +/- 360 graders rotation. (Skulder og base led kan dreje med en hastighed på 360grader/sekund, andre led har en hastighed på 180grader/sekund.). Robotarmen kræver en 100-240VAC 50-60Hz strømsforsyning. Effektforbruget er 100 Watt ved gennemsnitsprogram. Robotarmen stopper øjeblikligt hvis den bliver mødt med kraft på 50N. Blandt ander derfor må den benyttes på et hospital.